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Automatisch generierte Beschreibung]JOSEF GÜNTHNER GMBH & CO KG -SONNENSCHUTZELEMENTE-                  

Ausschreibungstext für Günthner FLEXI woodframe RAFF
Fertig vormontiertes Fenstermodul zum Einbau in der Wandfertigung oder auf der Baustelle 

Holzrahmen aus Holzwerkstoffplatten mit eingefrästen Verbindungen, im Holzrahmenbau mit innenseitig überstehenden Holzwerkstoffplatten zur Ausrichtung und Fixierung des Moduls an der Konstruktion, im Massivholzbau mit vormontierten Befestigungswinkeln zur Befestigung an der Holzwand

Einbau einer geprüften keilförmigen Unterfensterbank als 2.Dichtebene unterhalb des Fensters und der Fensterbank, bei Putzfassade mit Putzanschlussprofil und Gewebe zur Fassade, bei Holzfassade mit Anschluss Profil und Folienstreifen winddicht angeklebt, Seitlich zur Leibung Einschubprofil mit Dichtlippe für austauschbare Fensterbänke.
Fensterbänke mit und ohne Vormonate optional möglich.

Luftdichter Einbau des vom Kunden gelieferten Fensters in den Holzrahmen, Abdichtung mit zugelassenen Dichtbändern, Ausdämmung der Fensterfuge zum Holzrahmen. 
Holz / Holz-Alu / Kunststoff / Kunststoff- Alu / Alu- Fenster möglich.
Die Fenster können optional auch von uns mit geliefert werden.

Bei Putzfassade Einbau von vorverputzten Leibungsplatten mit eingearbeiteten Putzanschlussprofilen zur Fassadenseite
Bei Holzfassaden Einbau von unverputzten Leibungsplatten mit seitlich angeschlossenem Folienstreifen zur Fassadenseite

Einbau eines Raffstores in Standardfarben weiß RAL 9016, lichtgrau RAL 7035, silber RAL 9006, graualuminium RAL 9007, anthrazitgrau RAL 7016, achatgrau RAL 7038 und DB 703

Außenseite des Raffstores mit vormontierter Aluminiumblende, Bei Putzfassade mit aufgestecktem Putzanschlussprofil, Bei Holzfassade mit Stanzungen zur Hinter Lüftung der Fassade, 
Standardfarben der Aluminiumblende weiß RAL 9016, silber 9006, graualuminium 9007, anthrazitgrau RAL 7016 oder EV1 eloxiert.
	
Zweiteiliges Günthner Führungsschienensystem mit Grundprofil und Führungsschienen
	
Führungsschienen und Abrollprofile aus Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben weiß RAL 9016, 
silber RAL 9006, graualuminium RAL 9007, anthrazitgrau RAL 7016 und EV1 eloxiert.
		
Antriebsart: 
Elektrischer Raffstoremotor mit manueller Endlageneinstellung
Kabellänge 3,00m (Standard), 5,00m (MP), 10,00m (MP), 15,00m (MP)
Elementbreite = Fensterbreite + 108 mm
Elementhöhe =   Fensterhöhe + 414 mm (Standard bei Kunststoff- Fenstern)




Fensterbreite: min. 725 mm, max. 4500 mm

(Maßangaben sind Fenstermaße in der Breite und Höhe)
…. Stück    Breite ………… cm x Höhe …………cm                     EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR     
Preise ohne Lieferung der Fenstermoduls, ohne Montage des Moduls 
 (Produzent und Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

Mögliches Zubehör:
Bei Holzfassade Leibungen der Fenstermodule mit Aluminiumblechen verkleidet. Anschlüsse zur Fassade mit seitlich überstehendem Folienstreifen vorbereitet. 
Standardfarben der Aluminiumbleche weiß RAL 9016, silber 9006, graualuminium 9007, anthrazitgrau RAL 7016 oder EV1 eloxiert.
Blechleibungen für Holzfassadenanschluss bis Fensterhöhe 1299 mm Standardfarben	
pro Modul EP: …........€	GP:……………€
Blechleibungen für Holzfassadenanschluss Fensterhöhe 1300 – 2500 mm Standardfarben 
[bookmark: _Hlk153983079]pro Modul EP: …........€	GP:……………€
Blechleibungen für Holzfassadenanschluss bis Fensterhöhe 1299 mm Sonderfarben
[bookmark: _Hlk153988106]										pro Modul EP: …........€	GP:……………€
Blechleibungen für Holzfassadenanschluss Fensterhöhe 1300 – 2500 mm Sonderfarben 
[bookmark: _Hlk154036848][bookmark: _Hlk154036786]pro Modul EP: …........€	GP:……………€

[bookmark: _Hlk153988128]Mehraufwand für Hebe-Schiebtür 						     .…Stück EP: …........€	GP:……………€

Zusatzabdichtung im Sockelbereich mit WOLFIN Verbundblechen und Folien	     …….lfm EP: …........€	GP:……………€
Sockel des Fenstermoduls mit WOLFIN Verbundblechen und Folien vorbereitet, am überstehenden Folienanschluss kann bauseitig mit passender Folie oder Flüssigkunststoff angedichtet werden. Kontaktdaten BMI WOLFIN bei Bedarf bitte anfordern. 




[bookmark: _Hlk154036879]FLEXI FS & AP nach RAL Classic-Sonderfarben inkl. Mattfarben		         pro Modul	 EP: …........€	GP:……………€
FLEXI FS & AP nach RAL Struktur-Sonderfarbe			                       pro Modul	 EP: …........€	GP:……………€
Aluminiumblende RAL Classic-Sonderfarben inkl. Mattfarben & EV1 		 pro lfm EP: …........€	GP:……………€
Aluminiumblende RAL Struktur-Sonderfarbe					pro lfm EP: …........€	GP:……………€
FLEXI insect   integriertes Insektenschutzrollo, eingebaut im FLEXI woodframe Fenstermodul
Nur in Verbindung mit 120mm Führungsschienen und 60mm Raffstorelamellen möglich!

Insektenschutzrollo eingebaut im FLEXI Woodframe Fenstermodul 
Insektenrollobreite maximal 180 cm, maximale Höhe 240cm
 (Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

 …. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR             

to safe   integrierte Glasabsturzsicherung, eingebaut im FLEXI woodframe Fenstermodul
Nur in Verbindung mit 120mm Führungsschienen und 60mm Raffstorelamellen möglich!

VSG-Glas 16mm stark, bestehend aus 2 x TVG – Glas 8mm, 0,76mm Folie transparent,
mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben weiß RAL 9016, 
silber RAL 9006, graualuminium RAL 9007, anthrazitgrau RAL 7016 oder EV1 eloxiert 
max. Glasbreite 300 cm, maximale Glashöhe 120 cm 
(Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil) 

…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		 EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR    

to safe   integrierte Stahlabsturzsicherung verzinkt, eingebaut im FLEXI woodframe Fenstermodul
Nur in Verbindung mit 120mm Führungsschienen und 60mm Raffstorelamellen möglich!

Rahmen aus Flachstahl 30 x 12mm mit seitlich angeschweißtem Flachstahl 45 x 15 mm,
untere Verstärkung mit Flachstahl 30 x 8 mm, senkrechte Stäbe aus Flachstahl 30 x 6 mm,
Stababstand max. 90 mm
Stahloberfläche verzinkt
max. Stahlgeländerbreite 300 cm, maximale Stahlgeländerhöhe 120 cm 
(Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)


…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		 EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR     
 



to safe   integrierte Stahlabsturzsicherung RAL, eingebaut im FLEXI woodframe Fenstermodul
Nur in Verbindung mit 120mm Führungsschienen und 60mm Raffstorelamellen möglich!

Rahmen aus Flachstahl 30 x 12mm mit seitlich angeschweißtem Flachstahl 45 x 15 mm,
untere Verstärkung mit Flachstahl 30 x 8 mm, senkrechte Stäbe aus Flachstahl 30 x 6 mm,
Stababstand max. 90 mm
Stahl verzinkt mit RAL- Beschichtung
max. Stahlgeländerbreite 300 cm, maximale Stahlgeländerhöhe 120 cm 
(Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)


…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		 EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR     
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